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Arrêté du XXX approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation d’extraits et de thés de compost en tant que matières fertilisantes.
NOR : xxx
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
Vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ;  
Vu la directive 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive (UE) 2020/2184 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la consommation et en particulier ses articles L. 121-2 à L. 121-5, L. 412-1 et L. 441-1 relatifs à la loyauté des transactions et la conformité des marchandises ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier ses articles L. 255-1 à L. 255-18, R. 255-29 ;
Vu le décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
Vu le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux modalités techniques du contrôle officiel des matières fertilisantes et supports de culture et vérifications auxquelles le responsable de la mise sur le marché doit procéder ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l’utilisation du lisier ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ;
Vu l’avis 2023-SA-0196 du 10 février 2025 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX juillet 2026 au XX juillet 2026 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er
Le cahier des charge, référencé CDC THES, figurant en annexe au présent arrêté relatif aux extraits et thés de compost en tant que matières fertilisantes, est approuvé conformément à l’article R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 
La ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation
Maud FAIPOUX

	
ANNEXE

[bookmark: _Hlk199153268]Cahier des charges relatif aux extraits et thés de compost utilisés en tant que matières fertilisantes
CDC THES

Objet : Ce cahier des charges établit les critères de conformité applicables aux fertilisants de type extraits et thés de compost, aérés ou fermentés, en ce qui concerne :
· leur production et mise sur le marché en tant que matières fertilisantes, ou ;
· leur production et utilisation directe en tant que matières fertilisantes par le producteur.
[bookmark: _Hlk230253306]Il est pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui dispense les matières fertilisantes, leurs adjuvants et les supports de cultures visés à l'article L. 255-1 du CRPM des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 du CRPM pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges garantissant leur efficacité et leur innocuité, qui est approuvé par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l’ANSES conformément à l'article R. 255-29 du CRPM.
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1 [bookmark: _Toc198893471][bookmark: _Toc226732902][bookmark: _Toc233023139]Champ d’application
Le présent cahier des charges s’applique à 3 types d’extraits ou de thés de compost, ci-après dénommés :
· Extraits de compost (EC),
· Thés de compost aérés (TCO), et
· Thés de compost non aérés (TCNO).

Le présent cahier des charges ne s’applique pas au lixiviat (ou jus) de compost, identifié comme le liquide qui s’écoule par gravité à la base des composts.
[bookmark: _Hlk230943642]Le fabricant préparant des extraits ou des thés de compost destinés à la mise sur le marché par cession à un tiers à titre gratuit ou onéreux, respecte les chapitres 1 à 4 de ce cahier des charges.
[bookmark: _Hlk230943687]Le producteur agricole ou l’opérateur préparant pour sa propre utilisation des extraits ou des thés de compost qui ne font pas l’objet d’une cession à un tiers respecte les dispositions des chapitres 1 à 3 et 5 du présent cahier des charges.
Les prescriptions de ce cahier des charges s’appliquent sans préjudice des autres mesures administratives et réglementaires applicables.
2 [bookmark: _Toc226732903][bookmark: _Toc233023140]Définitions
Un compost est une matière fertilisante obtenue à partir de matières organiques ayant subi une transformation sous l’action de populations microbiennes évoluant en milieu aérobie. Le procédé de compostage caractérisé est défini par :
· Une augmentation initiale, nécessaire et transitoire de la température de l’ensemble des matières organiques qui permet leur hygiénisation. Cette élévation de la température correspond à la phase thermophile du compostage ;
· Une perte de masse et de volume ;
· Une homogénéisation du produit ;
· La transformation des matières premières organiques selon des processus naturels dans les sols (humification des résidus végétaux par exemple) ;
· Un degré de maturité en relation avec l’usage du produit.

La maturité d’un compost peut être évaluée à l’aide de tests, dont :
· La caractérisation de la matière organique par la minéralisation potentielle du carbone et de l'azote (selon la méthode FD U44-163 - Amendements organiques et supports de culture), et/ou ;
· Amendements du sol et supports de culture - Détermination de l'activité biologique aérobie - Partie 1 : cinétique d'absorption de l'oxygène (OUR) - NF EN 16087-1 ;
· Le test d’auto-échauffement aussi appelé test « Rottegrad » (selon la norme NF EN 16087-2), et/ou ;
· La caractérisation de la matière organique par fractionnement biochimique et estimation de sa stabilité biologique (selon la méthode FD U44-162 - Amendements organiques et supports de culture), et/ou ;
· Le test rapide d'évaluation de la maturité d'un compost et de caractérisation des matières premières, vis-à-vis de la germination du cresson (selon la méthode FD U44-165 - Amendements organiques et supports de culture).

Les extraits de compost sont issus d’une circulation de l’eau à travers un compost, dans des conditions contrôlées par le producteur. Ces extraits ne sont ni fermentés ni brassés. L’extraction est réalisée à partir d’un compost mature et la durée d’extraction n’excède pas 8 heures.
Les thés de compost sont issus d’un mélange par trempage dans l’eau d’un compost prélevé après finalisation de la phase thermophile du procédé de compostage. Ce mélange peut être soumis à :
· Une aération active, on parle alors de « thé de compost aéré (TCO) ». La durée de préparation de TCO est comprise entre 18 et 96 heures.
· Une fermentation passive. Le mélange n'est pas aéré, ou ne reçoit qu'une aération minimale au stade du mélange initial du processus de fermentation. Il s’agit de « thés de compost non aéré (TCNO) ». La durée de préparation de TCNO n’excède pas 2 semaines.
3 [bookmark: _Toc198893472][bookmark: _Toc226732904][bookmark: _Toc233023141]Matières premières autorisées, modes et conditions de fabrication des extraits ou des thés de compost.
3.1 [bookmark: _Toc226732905][bookmark: _Toc233023142][bookmark: _Toc131593335][bookmark: _Toc198893473]Matières premières autorisées pour la fabrication des produits 
3.1.1 [bookmark: _Toc131593336][bookmark: _Toc198893474][bookmark: _Toc226732906][bookmark: _Toc233023143]L’eau
[bookmark: _Hlk134712504]L’eau peut être issue du réseau d’eau potable, d’eau de pluie ou d’un pompage, et doit respecter les conditions définies par le règlement (CE) n°852/2004 concernant l’eau d’irrigation, c’est-à-dire de « l’eau propre », exempte de micro-organismes ou de substances nocives en quantité susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires.
[bookmark: _Hlk199759573]Il est également possible d’utiliser de l’eau obtenue conformément à l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures à conditions de respecter le niveau de qualité sanitaire en fonction du type d’usage défini par cet arrêté.
3.1.2 [bookmark: _Toc131593341][bookmark: _Toc198893477][bookmark: _Toc226732907][bookmark: _Toc233023144]Les additifs
[bookmark: _Hlk134713695]Le procédé de production de thés de compost peut intégrer des additifs lors de l’étape initiale de sa mise en œuvre, afin de stimuler le métabolisme microbien lors de la production des thés ou des extraits.
Seuls sont autorisés comme additifs les denrées ou aliments d’origine végétale qui sont conformes à la réglementation pour leur mise sur le marché en alimentation humaine ou animale (ex : sucre, mélasse de betterave).
3.1.3 [bookmark: _Toc134718241][bookmark: _Toc134718242][bookmark: _Toc134718243][bookmark: _Toc134718244][bookmark: _Toc134718245][bookmark: _Toc134718246][bookmark: _Toc131593338][bookmark: _Toc198893475][bookmark: _Toc226732908][bookmark: _Toc233023145]Les composts autorisés
[bookmark: _Hlk131485896][bookmark: _Hlk134699331][bookmark: _Hlk198730591][bookmark: _Ref214275900]Pour la fabrication d’extraits et de thés de compost, seuls sont autorisés les composts listés dans le tableau 1 ci-dessous. 
Tableau 1 : Composts autorisés pour la fabrication d’extraits ou de thés de compost en fonction de leur mise sur le marché ou de leur utilisation directe par le producteur.
	[bookmark: _Hlk192503896]Composts autorisés

	Compost disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSES.

	Compost mis sur le marché en tant que fertilisant sous marquage CE conforme à la catégorie fonctionnelle de produit « PFC 3.A : Amendement organique du sol » du règlement (UE) n°2019/1009 et contenant uniquement des intrants de la catégorie de matière constitutive « CMC 3 : Compost » du même règlement.

	Compost mis sur le marché conformément à une dénomination de la norme NF U44-051 – amendements organiques, pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Le mode d’obtention précise la mise en œuvre d’un « procédé de compostage caractérisé[footnoteRef:1] », [1:  Voir définition du compostage au chapitre 2.] 

b) Les intrants du procédé de compostage sont éligibles à la sortie du statut de déchets.


[bookmark: _Hlk134712576][bookmark: _Hlk134712766]
Que ce soit pour une mise sur le marché ou une utilisation par le producteur, le mélange de composts est autorisé lors de la fabrication d’extraits et de thés de compost, à condition que chacun des composts entrant dans la composition dudit mélange corresponde à l’une des catégories du tableau 1.
Sont exclus des intrants autorisés les composts fabriqués avec des boues ainsi que ceux obtenus à partir de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles non collectées sélectivement et/ou ayant fait l’objet d’un tri mécano-biologique, tel que précisé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement. 
3.2 [bookmark: _Toc199774869][bookmark: _Toc199774870][bookmark: _Toc199774871][bookmark: _Toc134718250][bookmark: _Toc134718251][bookmark: _Toc131593343][bookmark: _Toc198893478][bookmark: _Toc226732909][bookmark: _Toc233023146]Procédés de fabrication
Le principe de « marche en avant » des matières, qui permet d’exclure la rencontre des matières entrantes et des produits en fabrication jusqu’à leur mise sur le marché ou leur usage, est respecté afin de prévenir tout risque de contamination croisée entre les matières premières et les produits à tous les stades du procédé de fabrication.
3.2.1 [bookmark: _Toc131593344][bookmark: _Toc198893479][bookmark: _Toc226732910][bookmark: _Toc233023147]Stockage des matières premières et gestion des contenants de fabrication.
1. [bookmark: _Hlk134713786][bookmark: _Hlk134718225]Stockage des matières premières
En vue de la préparation des thés et extraits de compost, les matières premières visées au paragraphe 3.1 sont stockées à l’abri des intempéries et de tout type de contamination dans des lieux clos et adaptés à ces fins.
2. Contenants pour la fabrication des produits
Les contenants utilisés pour la fabrication des thés et des extraits de compost doivent être destinés à ce seul usage.
Le fabricant doit maitriser les bonnes conditions de stockage et notamment : 
· Utiliser des récipients propres au contact des matières premières, des produits en cours de fabrication et du produit fini ;
· S’assurer de l'étanchéité des divers contenants et des systèmes d'obturation du produit fini adaptés à son conditionnement spécifique (vannes, bouchons, sacs).

Les contenants doivent être nettoyés et rincés à l’eau propre de qualité identique à celle décrite au paragraphe 3.1.1, et ce avant chaque utilisation et après chaque vidange dans le cas d’une réutilisation immédiate et à l’aide d’un produit pour le nettoyage et la désinfection autorisé au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Les produits de nettoyage et de désinfection sont manipulés et utilisés conformément aux instructions du fabricant (dosage, température, rinçage intermédiaire...) et de manière à limiter le risque de contamination des produits et de l'environnement.
Il est conseillé d’utiliser des contenants avec peu d’aspérités, faciles à nettoyer, idéalement avec un fond arrondi.
3.2.2 [bookmark: _Toc134718255][bookmark: _Hlk226730811][bookmark: _Toc131593345][bookmark: _Toc198893480][bookmark: _Toc226732911][bookmark: _Toc233023148]Paramètres du procédé de fabrication du produit
Les procédés de fabrication des extraits et thés de compost doivent être conformes aux paramètres indiqués dans le tableau 2.
[bookmark: _Ref199169762]Tableau 2 : Paramètres de production des extraits ou des thés de compost.
	[bookmark: _Hlk138176565]Paramètres / type d’effluent
	EC
	TCO
	TCNO

	Eau et composts
	Matières premières autorisées au 3.1.1 et 3.1.3

	Additifs
	Non concernés
	Additifs autorisés au 3.1.2
Les additifs sont apportés lors du mélange initial et leur volume total n’excède pas 5% (V/V) du volume de compost utilisé.

	Ratio (V/V) de mélange compost / eau
	Entre 1 : 2 et 1 : 100
Dans le cas d’utilisation d’eau du réseau de distribution, il est recommandé de procéder à une aération de l’eau durant 24 h préalablement au mélange afin qu’une grande partie du chlore résiduel puisse s’évaporer.

	Aération du système
	
Non aéré
	- Injection d’air répartie sur toute la surface de la cuve de fabrication du produit.
- Débit continu minimum de 5 m3 d’air par heure et par m3 de mélange.
	Agitation légère pendant le processus de fabrication
(Au moins 1 fois sur 48 h).

	Durée de traitement
	< 8 heures
	18 h à 4 jours
	4 à 14 jours

	Température ambiante (moyenne journalière)
	20°C +/- 5°C 

	Filtration 
	Filtrer à 100 µm si l’application est prévue par pulvérisation


4 [bookmark: _Toc226732912][bookmark: _Toc233023149][bookmark: _Hlk214374651]Modalités applicables aux produits destinés à la mise sur le marché par le fabricant.
Les matières autorisées et les procédés autorisés pour la production des extraits et des thés de compost sont précisés au 3 : Matières premières autorisées, modes et conditions de fabrication des extraits ou des thés de compost.
4.1 [bookmark: _Toc198893481][bookmark: _Toc226732913][bookmark: _Toc233023150][bookmark: _Hlk138176621]Concentration et stabilisation des produits avant la mise sur le marché
Les méthodes de concentration sont autorisées afin de réduire la teneur en eau des produits. Ces méthodes peuvent consister en un séchage, une déshydratation, une évaporation sous-vide, une lyophilisation ou tout autre technique n’introduisant pas d’autres composés ou substances que ceux déjà présents dans le produit.
En fin de fabrication, les produits peuvent faire l’objet d’une stabilisation afin de préserver leurs propriétés jusqu’à leur utilisation et d’assurer leur distribution en conformité au présent cahier des charges et à la réglementation sur l’étiquetage et le conditionnement des fertilisants (décret n°80-478 du 16 juin 1980).
Les méthodes de stabilisation peuvent être :
- Des traitements physiques tels que l’ultrafiltration, le conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée ;
- La pasteurisation, la stérilisation, le traitement à ultra haute température ou toute autre méthode équivalente.
En tenant compte du type de stabilisation appliqué, les fabricants définissent la date limite d’utilisation du produit, à compter de la date de fin de fabrication, jusqu’à laquelle le produit conserve ses propriétés biostimulantes (viabilité des microorganismes, teneurs en acides humiques et en acides fulviques, …). Le cas échéant, le metteur en marché informe l’utilisateur final de la méthode de stabilisation employée.
4.2 [bookmark: _Toc226732914][bookmark: _Toc233023151]Fiche d’enregistrement
Le fabricant élabore une fiche d’enregistrement pour chaque lot d’extraits ou de thés de compost conformément au modèle figurant en annexe I. La fiche d’enregistrement est spécifique à chaque produit et doit être conservée pour une durée au moins égale à trois ans après sa date de fabrication. Le fabricant est en mesure de fournir l’ensemble de cette documentation en cas de contrôle des services compétents.
Un lot est défini par l’arrêté du 8 décembre 1982 comme la quantité de produit fabriquée dans des conditions supposées identiques et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Un lot de production est notamment défini par l’invariabilité des paramètres suivants : 
· Le fournisseur du compost ;
· La recette de préparation, aussi bien en termes de qualité (dénomination et typologie) des composts qu’en termes de ratio des mélanges ;
· Les paramètres de chaque étape du procédé de fabrication tels que définis au 3.2.2 (tableau 2).
4.3 [bookmark: _Toc226732915][bookmark: _Toc233023152]Mise sur le marché et utilisation des produits
Pour prévenir tout risque de contamination (notamment par des matières non traitées ou des nuisibles), le stockage des produits est réalisé dans des lieux dédiés et adaptés, et dans un conditionnement étanche permettant d’isoler le produit de son environnement. Ces dispositions visent à éviter les contaminations potentielles par des agents pathogènes et autres contaminants.
4.3.1 [bookmark: _Toc226732916][bookmark: _Toc233023153]Autocontrôle - Gestion de la conformité des produits 
1. Critères d’innocuité et fréquence des analyses 
Le fabricant respecte les critères de qualité et d’innocuité définis au I de l’article R. 255-32 du code rural et de la pêche maritime. Pour cela, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu’il est mis sur le marché, des analyses permettant d’assurer le respect des critères prévus à l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime, au moins tous les six mois de fabrication.
En outre, les extraits ou thés de compost respectent les critères des teneurs maximales et des apports maximaux admissibles en contaminants mentionnés à l’annexe II.
Les méthodes d’analyses à utiliser pour la caractérisation des produits sont celles décrites à l’annexe 1 du « guide relatif à l'évaluation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché et de permis des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture ». Ce guide est disponible sur le site en ligne de l’ANSES et peut faire l’objet de modification ultérieure.

2. Gestion des non-conformités
Le fabricant dispose de processus pour la gestion de tout lot non conforme. Les processus sont adaptés au contexte spécifique de la non-conformité constatée.
Le devenir des produits non conformes est défini par le metteur sur le marché ou l’autorité compétente conformément à la réglementation applicable à chaque situation, notamment en conformité avec la directive 2008/98/CE relative aux déchets (valorisation alternative au respect du présent cahier des charges ou élimination).
Les modalités de gestion des non-conformités et la destination des lots non conformes doivent être consignées par écrit et conservées durant 3 ans.
4.3.2 [bookmark: _Toc131593347][bookmark: _Toc198893483][bookmark: _Toc226732917][bookmark: _Toc233023154]Traçabilité pour la mise sur le marché des produits
Le fabricant met en place un système de gestion de la qualité reposant sur l'identification des dangers et la maîtrise de points critiques. Il s'assure de la conformité des matières premières et veille au respect des conditions décrites au paragraphe 3.2. Il dispose des informations nécessaires pour s'assurer de cette conformité.
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l’autorité compétente les éléments mentionnés ci-dessous.
Registre d’entrée des matières premières dans l’installation 
Chaque apport de matière première est enregistré en spécifiant :
· Le type de matière première avec son origine ; 
· La quantité livrée (tonnage) ; 
· La date de réception et, lorsqu’elle est différente, la date d’utilisation pour la production de produit ;
· Le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d’élevage) ; 
· Le transporteur (nom, coordonnées) ; 
· Le lieu de stockage et du conditionnement de la matière entrante. 
Registre des lots des produits et de leurs départs : 
· Identification du lot des produits (numéro avec référence à sa fiche d’enregistrement et les analyses effectuées sur le lot des produits telles que décrites au paragraphe 4.3.1 validant sa conformité à une mise sur le marché) ;
· Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot des produits, sont enregistrés : 
· Le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ; 
· Le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ; 
· La quantité (tonnage) ;
· L’identifiant du lot sur la facture du destinataire.

4.3.3 [bookmark: _Toc131593348][bookmark: _Toc198893484][bookmark: _Toc226732918][bookmark: _Toc233023155]Usages et conditions d’emploi
Le fabricant doit définir et fournir l’ensemble des conditions d’emploi du produit à destination de l’utilisateur pour une efficacité optimale en fonction des cultures ciblées, notamment : 
1. Le mode d’application ;
2. Les conditions de préparation, dont le facteur de dilution ; 
3. Les conditions d’utilisation de la préparation :  la dose et l’unité d’apport (kg ou L par hectare ou autre unité à préciser), le nombre d'apport(s) par an, le stade d’application ;
4. Le fabricant indique les mesures de gestion et d’application suivantes :
a. Ne pas appliquer la préparation sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.
b. Pour les applications sur parties aériennes, ne pas appliquer après apparition des parties consommables ;
c. Porter des gants étanches à l’eau et un vêtement de protection appropriés, ainsi qu’un demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe FFP2 pendant toutes les phases de manipulation du produit et du traitement.
d. Ne pas utiliser par les personnes fortement immunodéprimées ou suivant un traitement immunosuppresseur.
e. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation.
f. Si des composts contenant des sous-produits animaux sont utilisés pour la fabrication des préparations, respecter un délai de 21 jours avant la mise en pâture ou avant récolte.
5. Toute autre condition nécessaire pour assurer la sécurité de l’utilisation pour la santé et l’environnement ainsi que l’efficacité de la préparation ;

Si l’extrait ou le thé de compost ne fait pas l’objet d’une étape de stabilisation, il doit être livré et utilisé par l’utilisateur final au plus tard dans un délai de 24H après la fin de sa fabrication. 

Les préconisations d’emploi par le fabricant permettent de respecter les apports maximaux admissibles en contaminants définis par la règlementation relative à l’innocuité des matières fertilisantes ainsi que ceux précisés en annexe II.

5 [bookmark: _Toc226732919][bookmark: _Toc233023156]Modalités applicables aux extraits et thés de compost fabriqués par un opérateur pour son propre usage. 
Les matières autorisées pour la production des extraits et des thés de compost sont précisées au 3.1 : Matières premières autorisées pour la fabrication des produits. De plus, il est possible d’utiliser comme matière première un compost issu des activités professionnelles du préparateur à conditions :
a) que le compost soit produit uniquement avec des matières autorisées par la norme NF U44-051, à l’exception des déchets fermentescibles en mélange (fraction fermentescible des ordures ménagères), et
b) que le compost soit réalisé conformément au procédé de compostage décrit en annexe III.
Les procédés autorisés pour la production des extraits et des thés de compost sont précisés au 3.2 : Matières premières autorisées, modes et conditions de fabrication des extraits ou des thés de compost.

Cette partie présente les critères à respecter lors de la production d’extraits ou de thés de compost par un opérateur dans l’optique d’une utilisation en propre. L’opérateur est dénommé par la suite préparateur-utilisateur. La préparation ainsi obtenue ne peut faire l’objet d’aucune cession à un tiers, qu’elle soit gratuite ou onéreuse.
5.1 [bookmark: _Toc226732920][bookmark: _Toc233023157]Stockage des préparations
La préparation peut être stabilisée dans les conditions prévues au paragraphe 4.1. 
Dans le cas contraire, les préparations doivent être utilisée au plus tard dans un délai de 24H après la fin de leur fabrication au cours duquel l’oxygénation doit être maintenue pour les préparations de TCO selon les conditions décrites dans le tableau 2 (Paragraphe 3.2.2). 
L’utilisateur s’assure que les contenants de stockage, de transport et d’application laisse la préparation à l’abris de toute contamination. 
5.2 [bookmark: _Toc233023158][bookmark: _Toc233023159][bookmark: _Toc226732921][bookmark: _Toc233023161]Fiche d’enregistrement
Le préparateur-utilisateur élabore une fiche d’enregistrement par série de production selon le modèle figurant en annexe IV. Une série de production correspond à la préparation successive, sans interruption, d’un thé de compost ou d’un extrait de compost selon la même recette de fabrication et à partir du même lot d’intrants.
La fiche d’enregistrement est conservée pour une durée au moins égale à trois ans après la date de fabrication de chaque préparation. Le préparateur-utilisateur est en mesure de fournir l’ensemble de cette documentation en cas de contrôle des services compétents.
La fiche d’enregistrement de la préparation doit contenir la mention « Contient des micro-organismes. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation ».
5.3 [bookmark: _Toc131593360][bookmark: _Toc198893492][bookmark: _Toc226732922][bookmark: _Toc233023162]Gestion de la conformité des préparations au procédé de production
Il est rappelé que le producteur agricole doit assurer la qualité sanitaire de ses productions alimentaires conformément aux exigences fixées par le règlement (CE) n°852/2004, qui établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention de chaque exploitant du secteur alimentaire. Il précise que la responsabilité première en matière de sécurité des denrées alimentaires incombe au producteur de ces denrées et qu’il est nécessaire de garantir la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire.
Le préparateur-utilisateur dispose de moyens pour la gestion des préparations non conformes au procédé décrit dans la fiche d’enregistrement
Le devenir des préparations non conformes est défini par le préparateur-utilisateur ou l’autorité compétente conformément à la réglementation applicable à chaque situation, notamment en conformité avec la directive 2008/98/CE (élimination ou valorisation).
La gestion détaillée de chaque non-conformité est consignée par écrit.
5.4 [bookmark: _Toc131593361][bookmark: _Toc198893493][bookmark: _Toc226732923][bookmark: _Toc233023163]Traçabilité des préparations
Le préparateur-utilisateur met en place un système de gestion de la qualité reposant sur l'identification des dangers et la maîtrise de points critiques. Il s'assure de la conformité des matières premières et veille au respect des conditions décrites au paragraphe 5.3. Il dispose des informations nécessaires pour s'assurer de cette conformité.
Le préparateur-utilisateur tient à jour et conserve des relevés réguliers des paramètres permettant de justifier de la mise en œuvre d’un procédé de compostage de ses matières organiques (températures relevées, durée de traitement, date et nombre de retournement, …)
Le préparateur-utilisateur utilise des équipements propres pour la manutention des matières premières. Il veille à bien laver et rincer les équipements servant à la manutention des matières avant compostage ainsi qu’à la manutention des composts utilisés pour la fabrication des préparations.
Le préparateur-utilisateur tient à la disposition de l’autorité compétente les éléments mentionnés ci-dessous.
Registre d’origine des matières premières introduites dans les préparations 
Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant :
· Le type de matières premières avec leur origine, interne ou externe à l’établissement (AMM ou dispense d’AMM (normes, engrais (CE), cession directe d’effluents d’élevage)  
· La quantité (tonnage) ; 
· La date de réception si apport de matières premières achetées et, lorsqu’elle est différente, la date d’utilisation pour la fabrication de la préparation ;
· Les fournisseurs de matières premières externes à l’établissement (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d’élevage); 
· Le lieu et les modalités de stockage des matières à introduire dans les préparations. 

Registre des préparations et de leurs utilisations : 
· La date de fabrication ; 
· La quantité fabriquée (tonnage) ;
· Les analyses si effectuées conformément au paragraphe 4.3. ;
· Les cultures réceptrices (avec identification des parcelles) ;
· Le mode d’apport réalisé ;
· Les doses d’emploi par apport ;
· Le nombre d'apports réalisés.
5.5 [bookmark: _Toc131593362][bookmark: _Toc198893494][bookmark: _Toc226732924][bookmark: _Toc233023164]Usages et conditions d’emploi
Le préparateur-utilisateur se conforme aux mesures de gestion et d’application suivantes :
1 Ne pas appliquer la préparation sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.
2 Pour les applications sur parties aériennes, ne pas appliquer après apparition des parties consommables ;
3 Porter des gants étanches à l’eau et un vêtement de protection appropriés, ainsi qu’un demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe FFP2 pendant toutes les phases de manipulation du produit et du traitement.
4 Ne pas utiliser par les personnes fortement immunodéprimées ou suivant un traitement immunosuppresseur.
5 Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation.
6 Si des composts contenant des sous-produits animaux sont utilisés pour la fabrication des préparations, respecter un délai de 21 jours avant la mise en pâture ou avant récolte.



· 

ANNEXE I : Fiche d’enregistrement d’un produit destiné à une mise sur le marché
Sans préjudice des dispositions du code de la consommation, en particulier le décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, ainsi que des règles relatives à la traçabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le règlement (CE) n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, le responsable de la mise sur le marché informe l’utilisateur de la composition et du mode de fabrication des produits en précisant :
1. La référence au cahier des charges ; 
2. La dénomination conformément au présent cahier des charges, soient : 
-	Extraits de compost (EC) ou ;
-	Thés de compost aérés (TCO) ou ;
-	Thés de compost non aérés (TCNO) ou ;

3. la référence réglementaire autorisant la mise sur le marché des matières premières utilisés (exemple : Produit obtenu à partir de compost de matières végétales en mélange - dénomination de type 7 - NF U 44-051).
4. Les coordonnées du site de fabrication ;
5. L'identification du lot de produit et la date de fabrication ;
6. Préciser si des additifs ou des méthodes de stabilisation/concentration ont été utilisés et si oui, indiquer la méthode et les additifs utilisés.
7. Le ratio volumique compost (L) / eau (L) ayant servi à la préparation ;
8. Le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
9. Le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
10. La teneur en azote total (N total) dont la teneur en azote organique (N organique), exprimées en pourcentage de produit brut ; 
11. La teneur en P2O5 total exprimé en pourcentage de produit brut ;
12. La teneur en K2O total exprimé en pourcentage de produit brut ;
13. Le cas échéant, les teneurs en éléments fertilisants secondaires : SO3, Na2O, MgO, CaO, exprimées en pourcentage de produit brut ;
14. Les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau II.1 de l’annexe II, exprimées en mg/kg de matière sèche.
15. Le mode et la dose d’apport incluant le volume de dilution avant emploi, la fréquence d’apport et la dose d'emploi maximale recommandée par type de culture ;
16. L’époque et/ou le stade d’application du produit ;
17. Le type d'action exercée par le produit ;
18. Les restrictions d’emploi ;
19. Les mentions : 
i) Ne pas utiliser par les personnes fortement immunodéprimées ou suivant un traitement immunosuppresseur.
ii) Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation
20. Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;
21. Le cas échéant, la date limite d’utilisation du produit.

Annexe II – Critères d’innocuité à respecter pour les thés de compost et les extraits de compost conformes au présent cahier des charges et mis sur le marché par cession gratuite ou onéreuse à un tiers.
Tableau II.1 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques, composés traces organiques et inertes et impuretés.
	
	Unités
	Seuil maximal

	Cd
	mg /kg MS
	1

	Cr (1)
	
	120

	Cr VI (1)
	
	2

	Hg
	
	1

	Ni
	
	50

	Pb
	
	120

	As (2)
	
	40

	As inorganique (2)
	
	40

	Cu
	
	600

	Zn
	
	1500

	PCB (3)
	
	0,8

	Dioxines PCDD/F (4)  (ng TEQ/kg MS) 
	
	20

	HAP(5) : 
HAP 16 (6) 
ou
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
	
	
6
ou
4

	
	
	2,5
1,5

	Plastique > 2 mm (7)
	g / kg MS
	3

	Verre > 2 mm (7)
	
	3

	Métaux > 2 mm (7)
	
	3

	Plastique + verre + métaux > 2 mm (7)
	
	5


1) L’analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. L’analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
2) L’analyse de l’arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l’arsenic inorganique. L’analyse de l’arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée
3) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
4) L’analyse des polychloro-dibenzo dioxines et furanes est facultative mais le respect de la teneur maximale est obligatoire.
5) L’analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène et Benzo(a)pyrène est respectée. L’analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
6) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
7) L’analyse est dispensable si le metteur sur le marché peut assurer au cours du processus de fabrication, de la mise en place de solutions techniques excluant toute présence des inertes et indésirables listés (ex : filtration à une maille < 2 mm).
A partir du 16 juillet 2026, la teneur maximale en plastique > 2 mm est de 2,5 g/kg de matière sèche selon les modalités définies à l’annexe II, partie II, CMC 3 du règlement (UE) n°2019/1009.
[bookmark: _Hlk193981667]
Tableau II.2 : Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour une mise sur le marché des produits.
	Micro-organismes
	Limites sur la matière brute
	Plan d’échantillonnage

	
	m
	M
	n
	c

	Escherichia coli ou Enteroccocaceae
	1 000
dans 1g ou l mL
	5 000
	5
	1

	Salmonella spp.
	Absence
dans 1 g ou 1 mL
	0
	5
	0


Avec : 
n = nombre d’échantillons à tester ; 
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m ; 
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ; 
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Tableau II.3 : Apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques.
	
	Apport annuel de référence (flux)
(g/ha)
	Apport ponctuel
(g/ha) avec adaptation en conséquence de la fréquence d’utilisation
(Uniquement pour un utilisateur professionnel)

	As
	90
	270

	Cd
	2
	6

	Cr
	600
	1 800 (1)

	Cu
	1 000
	3 000

	Hg
	10
	30

	Ni
	300 
	900 (2)

	Pb
	900
	2 700

	Zn
	3 000
	9 000





Tableau II.4 : Apports maximaux admissibles en composés traces organiques.
	
	Apport annuel de référence
(g/ha)

	Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
	Fluoranthène
	6

	
	Benzo[b]fluoranthène
	4

	
	Benzo[a]pyrène
	2

	Polychlorobiphényles
(PCB)
	Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180
	
1,2





Annexe III - Conditions applicables à la production de compost par le producteur-utilisateur
Le procédé de compostage doit être réalisé conformément aux règlementations en vigueur, en particulier celles relatives au règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
A minima, le tas ou l’andain de compost doit être mélangé, homogénéisé de manière à garantir que toutes les matières premières ont été soumises à un des couples temps/températures suivants :
· 55 °C ou plus pendant au moins 14 jours, ou
· 60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou
· 65 ° C ou plus pendant au moins 5 jours, ou 
· 70 °C ou plus pendant au moins 3 jours.

L’andain ou le tas de compost doit faire l’objet d’au moins trois retournements et la durée totale de compostage est d’au moins 4 mois.
Les dates de retournements doivent être inscrites dans la fiche d’enregistrement dont le modèle figurant en annexe IV (Fiche d’enregistrement d’une préparation destinée à une utilisation directe par le producteur).


ANNEXE IV : Fiche d’enregistrement d’une préparation destinée à une utilisation directe par le producteur
Cette fiche décrit les caractéristiques générales de la préparation. Elle est mise à jour par le préparateur-utilisateur lors de tout changement d’une caractéristique de fabrication de cette préparation.
· Identification de la préparation
	Nom de la préparation
(exemple : TCO - thé de compost aéré)
	
	

	Paramètres de production
(exemple : aération continue durant 2 jours)
	
	



· Matières premières utilisées
	Matières premières (y compris additifs)
	Origine
	Concentration dans le mélange
(% v/v)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Lorsque l’opérateur procède à la mise en œuvre d’un procédé de compostage avec les intrants autorisés au paragraphe il doit également indiquer les paramètres de traitement suivants :
· Durée du compostage (jours)
· Nombre de retournements
· Couple temps-température atteint

· Mode d’application et cultures réceptrices
	Mode d’apport 
(ex : irrigation, pulvérisation)
	Volume total (L)
	Dose d’apport
	Culture réceptrice
	Parcelles réceptrices
	Date d’application

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



· Précaution :
« Contient des micro-organismes. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation ».
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